**ROYAUME DU MAROC**

**Ministère de l'Intérieur**

**Wilaya de la Région de Fès-MEKNèS**

**Préfecture de Fès**

**conseil prefectoral de fes**

**DIRECTION GENERALE DES SERVICES**

**\*\*\*\*\***

ETAT D’INVENTAIRE CONCERNANT

LE BON DE COMMANDE **N° 03/BP/PF/2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° PRIX | DESIGNATION | QTE | N° INVENTAIRE |
| 1 | **IMPRIMANTE**   * IMPRESSION-COPIE- NUMERISATION-TELECOPIE * VITESSE D’IMPRESSION 15PPM COULEUR-23 PPM MONO * TYPE DE FAX SUPER G3 COULEUR * IMPRESSION RECTO VERSO * RESOLUTION D’IMPRESSION NOIRE COULEUR 600X1200DPI * RESOLUTION DU SCAN 1200X1200 DPI * WIFI RESEAU ET SMARTPHONES * ECRAN TACTILE COULEUR7.5 CM * REDUCTION ELARGISSEMENT 25-400% AJUSTER A LA PAGE * CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS 50 FEUILLES * CASSETTE SUPERIEURE 250 F * CASSETTE INFERIEURE 250 F * IMPRIMER JUSQU A 1200 | 01 | **07**/ BUREAU MR PRESIDENT /CPF |
| 2 | **IMPRIMANTE MULTIFONCTION (**IMPRESSION- COPIE NUMERIQUE –TELECOPIE)   * IMPRESSION COPIE 22 PPM A4-11 PPM A3 * RESOLUTION D’IMPRESSION COPIE 600 DPIX600 DPI * FAX SUPER G3 33.6 KBIT/S DIFFUSION 124 * ADRESSEES MEMOIRE JUSQU’A 256 F AG * IMPRESSION RECTO VERSO * IMPRESSION VERS MOBILES ET VIA LE CLOUD * PROCESSEUR 400MHZ * MEMOIRE 512 MO RAM * ECRAN TACTILE 3.5 RETRO ECLAIRE * AGRANDISSEMENT DE 25% A 400% * WI.FI RESEAU ET SMARTPHONES * 1 CASSETTE 250F * 1 BAC MULTIFONCTIONS DE 80 FEUILLES | 01 | **01**/ DAPC /CPF |
| 3 | **SWITCH 24 PORT 10/100 MBS**   * DES 1024D 24 PORTS * COMMUTES 10/100 MP * NEGOCIATION AUTOMATIQUE * FULL/HALF DUPLEX A UNE VITESSE DE 10/100 MBPS * BANDE PASSANTE DEDIEE QUI PERMET UN FONCTIONNEMENT A 200 MBPS * FULL DUPLEXS AUTO * AJUSTEMENT DES PORTS EN MDI/MDI.X | 01 | **01**/ DAFL /CPF |
| 4 | **CLE WIFI DESIGN COMPACT**   * MINIATURE POUR ETRE BRANCHE SUR UN PORT USB ET Y ETRE LAISSER * VITESSE SANS FIL DE 150 MBPS * IDEALE POUR LE FLUX VIDEO HD * FLUX VOIX ET LES JEUX EN LIGNE MODE SOFTAP * TRANSFORME UNE CONNEXION INTERNET CABLE A UN ORDINATEUR EN UN HOT SOPOT WIFI PRISE EN CHARGE DES SECURITES 64/128 WEP WPA/WPA2 WPA.WPA2 PSK KIP/AES * CONNEXION EN UN TEMP RECORD AVEC L’UTILITAIRE DE CONFIGURATION SIMPLE EN 14 LANGUESR | 10 | DE **40** A **49**/MAGASIN/CPF |