**ROYAUME DU MAROC**

**Ministère de l'Intérieur**

**Wilaya de la Région de Fès-MEKNèS**

**Préfecture de Fès**

**conseil prefectoral de fes**

**DIRECTION GENERALE DES SERVICES**

**D.A.F.L**

**\*\*\*\*\***

FES ; LE : 31/10/2017

ETAT D’INVENTAIRE CONCERNANT

LE MARCHE **N° 02/BP/CPF/2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° PRIX | DESIGNATION | QTE | N° INVENTAIRE |
| 1 | **BUREAU DIRECTEUR**  Bureau en bois MDF forme demi-lune  Dim (L2980 x P\*2300 x H760) mm  -Plateau d’épaisseur 45 mm  composé de trois éléments assemblés et  Démontables revêtus de placage palissandre  Teinté foncé revêtue d’un vernis polyuréthane  Dim (1200\*1530\*1000\*760) mm, forme conique  -retour droit pose sur meuble compose de :  Porte battante, niche pose cartable, niche supérieur  de rangement et deux tiroirs  retour gauche formant une goute demi-lune posé sur poutre noir  - table basse de forme conique Dim (500\*600\*680\*520)mm  bahut de rangement composé quatre portes battantes en bois  même finition que le bureau et deux portes vitrées au milieu de 45mm | 1 | 64/MAGASIN/CPF/PF |
| 2 | **KIT FAUTEUIL DIRECTEUR (1President+2 visiteurs)**  FAUTEUIL PRESIDENT  Caractéristiques dimensionnelles:  Hauteur hors tout 116 à 123 cm  Hauteur dossier 70 cm  Largeur dossier 51 cm  Hauteur d'assise 44 cm à 53 cm  Largeur d'assise 54 cm  Profondeur d'assise 59 cm  Caractéristiques fonctionnelles  Liaison assise/dossier Monocoque avec têtière intégré  Type de mécanisme basculant à axe décalé avec système  anti-retour réglage hauteur d'assise Par vérin à gaz  Réglage de tension Accoudoirs Fixes  Composants :  Revêtement en P.U de double coussin en mousse rigide  couleur aux choix de l’administration  Structure interne dossier Bois multiplies  Mousse dossier et assise d’épaisseur 100 mm - densité 65 kg/m3  Mécanisme aluminium  Accoudoirs aluminium dessus en polyuréthane revêtu en P.U  Piétement 5 branches aluminium  Roulettes Double galets de qualité  FAUTEUIL VISITEUR  Caractéristiques dimensionnelles:  Hauteur hors tout 99 à 123 cm  Hauteur dossier 55 cm  Largeur dossier 51 cm  Hauteur d'assise 44 cm à 53 cm  Largeur d'assise 54 cm  Profondeur d'assise 59 cm  Caractéristiques fonctionnelles  Liaison assise/dossier Monocoque  Type de mécanisme basculant à axe décalé avec système  anti-retour réglage hauteur d'assise Par vérin à gaz  Réglage de tension  Accoudoirs Fixes  Composants :  Revêtement en P.U de double coussin en mousse rédige  couleur aux choix de l’administration  Structure interne dossier Bois multiplies  Mousse dossier et assise d’épaisseur 100 mm - densité 65 kg/m3  Mécanisme aluminium  Accoudoirs aluminium dessus en polyuréthane revêtu en P.U  Piétement 5 branches aluminium  Roulettes Double galets de qualité | 1 | 65/MAGASIN/CPF/PF |
| 3 | **Bureau**  Plan de travail en bois double plateau poste formé de forme demi-lune d'épaisseur 50mm de couleur aux choix couverts de plaqué mélaminé anti-rayure, anti tache piétement en MDF gris forme en de "U"  Dim : 2000mmx1000mmx750mm voile de font en Mélaminé d’épaisseur 20mm  \*Table basse de la même finition et même forme que le plateau bureau  Dim : 700mmx600mmx500mm  \*Bahut en bois sur roulettes composé de 1 niche porte cartable, 1porte battante, 1niche et 4 tiroirs avec top poste formé d'épaisseur 50mm de la même finition et même forme que le plateau bureau DIM:1200x530x720  \* Caisson mobile à 3 tiroirs fermeture centralisée | 8 | DE 66 A 73/MAGASIN/CPF/PF |
| 4 | **Bibliothèque haute**  composé de :  Partie basse à 2 portes battantes en bois de même finition que le bureau de l’article 3 du présent bordereau  Dim : 90\*45\*90  Partie haute à portes battantes vitrées cotées et top post formé de même finition que le plateau bureau Dim 90L\*45P\*130H | 5 | DE 74 A 78/MAGASIN/CPF/PF |
| 5 | **KIT FAUTEUIL (1 Président+2visiteurs)**  Fauteuil président  Caractéristiques dimensionnelles:  Hauteur hors tout 122 à 129 cm  Hauteur dossier 79 cm  Largeur dossier 51 cm  Hauteur d'assise 67 à 76  Largeur d'assise 52 cm  Profondeur d'assise 50 cm  Caractéristiques fonctionnelles  Liaison assise/dossier Monocoque avec têtière intégré  Type de mécanisme basculant à axe décalé avec système  anti-retour réglage hauteur d'assise Par vérin à gaz  Réglage de tension  Accoudoirs Fixes  Composants :  Revêtement en P.U capitonné en mousse rigide  couleur aux choix de l’administration  Structure interne dossier Bois multiplies  Mousse dossier et assise d’épaisseur 100 mm - densité 65 kg/m3  Mécanisme chromé  Accoudoirs chromé dessus en polyuréthane revêtu en P.U  Piétement 5 branches chromé  Roulettes Double galets de qualité  FAUTEUIL VISITEUR  Caractéristiques dimensionnelles:  Hauteur hors tout 103 cm  Hauteur dossier 60 cm  Largeur dossier 48cm  Largeur d'assise 49cm  Profondeur d'assise 50 cm  Caractéristiques fonctionnelles  Liaison assise/dossier Monocoque  Accoudoirs Fixes  Composants :  Revêtement en P.U capitonne en mousse rigide  couleur aux choix de l’administration  Structure interne dossier Bois multiplies  Mousse dossier et assise d’épaisseur 100 mm - densité 65 kg/m3  Mécanisme luge chromé  Accoudoirs chromé dessus en polyuréthane revêtu en P.U  Piétement fixe sur luge acier chromé | 8 | DE 79 A 86/MAGASIN/CPF/PF |
| 6 | **Bureau**  Plan en bois aggloméré de haute densité double face finition mélaminé chant en ABS 2mm, épaisseur totale  19 mm ,Dim :1.60mx0.70m Piétement en forme de U renversé composés de traverses en tube métallique de section carrée 40x40x1,5 mm et de montants verticaux en tube métallique de section rectangulaire 20x40x1,5 mm  Pieds avec niveleurs ABS injecté avec semelle antidérapante, équipé de système de réglage au sol Panneau front en bois aggloméré de haute densité double face finition mélaminé chant ABS 2mm, épaisseur 19mm l ensemble posé sur Meuble auxiliaire en bois aggloméré même finition que le plan composé de 2 niches et un caisson en bois à 3tiroires fermeture centralisé. Dimensions 1000x470 mm voile de fond de liaison en bois stratifier assurant stabilité au bureau Partie métallique peinte époxy Plateau à forme ergonomique de dimensions 1600x800  couleur au choix de l'administration | 6 | DE 87 A 92/MAGASIN/CPF/PF |
| 7 | **FAUTEUIL**  Fauteuil roulant à 5 systèmes de réglage. Piétement étoilé sur  5 branches nylon  sur roulettes double galets de qualité  siège à dossier mi haut en tissu et coq en polypropylène  Mécanisme basculant  Réglable en hauteur par vérin à gaz  Accoudoirs en polypropylène réglable  Garnissage assise en coq polypropylène  avec mousse polyuréthane de haute densité finition tissu  Fauteuil hauteur (104-110) profondeur 60 largeur 50  Assise : hauteur (48-50) profondeur 50 largeur 50  Tolérance + /- 2% | 6 | DE 93 A 98/MAGASIN/CPF/PF |
| 8 | **Bureau**  Bureau en bois stratifié d'épaisseur 22mm double faces,  champ ABS 2 mm, piétement métallique traité au four  en forme de U renversé composés de traverses en tube  métallique de section carrée 50\*50mm  Peint en époxy sur embout silencieux  Antidérapant voile de fond en bois  plateau sur traverse métallique en tube 50\*50mm forme  U posé sur caisson fixe à 3 tiroirs  Dim : 180L\*80P\*75H  Couleur aux choix de l’administration | 40 | DE 99 A 138/MAGASIN/CPF/PF |
| 9 | **FAUTEUIL OPERATEUR**  Fauteuil revêtement en tissu pour assise et mèche  en dossier galbé en poly propylène  Piétement étoile sur 5 branches acier chromé sur  Roulette double galets  Réglable en hauteur par vérin à gaz avec Accoudoirs en polypropylène  dimension:  hauteur hors tous : 91cm à 1m  largeur hors tous : 61cm | 50 | DE 139 A 188/MAGASIN/CPF/PF |
| 10 | **Table de réunion de forme "T"**  pour 10 personnes y compris bureau conférencier  plateau et piétement en bois stratifié d'épaisseur 40mm avec bande de champ ABS épaisseur 2mm  Dim : (2.50m\*1.20m\*0.72m)+(1.80\*0.80\*0.72m) | 1 | 189/MAGASIN/CPF/PF |
| 11 | **BANQUETTE D'ACCEUIL**  Banquette d'accueil de 3 places en tissu  Lx162cm P×61cm (plus au moins 10%)  3 places  Structure métallique avec des vérins de mise à niveau  Piètement disponible en noir ou en argent  Dossier et assise en tissu | 2 | 190 ET 191/MAGASIN/CPF/PF |
| 12 | **Copieur numérique multifonction**  SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION  Vitesse d'impression (noir et blanc) : 22 pages par minute (A4), 11 pages par minute (A3)  Méthode d'impression : Impression laser noir et blanc  Résolution d'impression 600 × 600 ppp  Chargeur papier (standard) 1 cassette de 250 feuilles (80 g/m²), bac multifonction de 80 feuilles (80 g/m²)  Capacité papier maximum en entrée 330 feuilles (80 g/m²)  Capacité papier maximum en sortie 50 feuilles (80 g/m²)  Formats de supports pris en charge  Cassette : Formats standard : A3, A4, A5, B5, Légal, Lettre, Ledger, Exécutive, Statement  Bac multifonction : Formats standard : A3, A4, A5, B4, B5, Légal, Lettre, Ledger, Exécutive, Statement, enveloppes (N° 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL), format personnalisé (148 x 95 mm à 431 x 297 mm)  Grammages pris en charge: 64 à 90 g/m²  Compatibilité avec les systèmes d'exploitation  Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2, MAC OS x (10.5.8 ou version ultérieure)  Reportez-vous à la page http://software.canon-europe.com/ pour plus d'informations sur la disponibilité des solutions d'impression pour d'autres systèmes d'exploitation et environnements tels que l'AS/400, UNIX, Linux et Citrix. Certaines de ces solutions sont soumises à une tarification spéciale.  SPÉCIFICATIONS DE COPIE  Vitesse de copie (noir et blanc) 22 ppm (A4 recto, 600 x 600 ppp), 11 ppm (A3 recto, 600 x 600 ppp)  Délai de sortie de la première copie 7,9 secondes  Résolution de copie  Lecture : 600 × 600 ppp  Impression : 600 ppp × 600 ppp  Réduction / Agrandissement Zoom : 25-400 % par incréments de 1 %  Niveau de zoom fixe : 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %  SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION  Formats de supports pris en charge A3, A4, A5, B4, B5, Légal, Lettre, Ledger, Exécutive, Statement, Enveloppes (N° 10 (COM10), Mornach, ISO-C5, DL), format personnalisé (431 x 297 mm)  Résolutions de numérisation 300 ppp en noir et blanc, 300 ppp en couleur (avec MF Toolbox)  Vitesse de numérisation Recto : 22 ipm (A4, 300 × 300 ppp)  CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES  Type d'interface 1 port USB  Vitesse du processeur 400 MHz minimum  Mémoire 128 Mo (RAM) minimum  Alimentation 200-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 2,4 A | 2 | 192 ET 193/MAGASIN/CPF/PF |